Приложение № 5

к контракту горячего водоснабжения

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах**

**в подаче горячей воды**

1. Показатели качества горячей воды.

Показатели качества горячей воды должны обеспечиваться в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 (утв. Главным гос.санитарным врачом РФ от 07.04.2009 г. № 20).

II. Допустимые перерывы в подаче горячей воды.

1). Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд.

2). Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Организация, осуществляющая**  **горячее водоснабжение»**  \_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/  М.П. | **«Заказчик»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/ М.П. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |